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	Projenin Özeti

	Nanoteknolojinin ilk defa dile getirilmesi 1959 yılında Richard Feynman’ın “aşağıda daha çok şey var” şeklindeki bir ifadesiyle başlamıştır. Nanoteknoloji bugün neredeyse hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır (sağlık, tekstil, güvenlik vb.). Hayatın her alanına nüfuz eden bu teknolojiyi yakından takip etmek ve üretmek artık her ülke için hayati önem taşımaktadır. Nanoteknoloji ile ilgili literatürü taradığımızda özellikle gelişmiş ülkelerin bu alanda ciddi manada bilgi üretim pazarladığı rahatlıkla görülebilir. 2012 yılı web of science da nano içerikli makale yüzdelerine bakıldığında Çinin yaklaşık %16 ile ilk sırada yer aldığı Türkiye’nin ise yaklaşık %5 ile sıralamayı daha da geriden takip ettiği görülmektedir. Yine web of science da patent sayılarına baktığımızda 2012 yılında Türkiye’nin 15, Çin’in 549, USA nin 15695 adet patentinin bulunduğu görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde patent sayıları en az üç haneli iken Türkiye için bu rakamın iki haneli olduğu görülmektedir. Kısacası bu tablolardan da anlaşıldığı üzere ülkemizde nanoteknolojiye halen gereken ilginin istenilen düzeyde olmadığı ve bu alanda verilen desteklerin, altyapıların yetersiz olduğuna dair rahat bir yorum yapılabilir. Bu projenin konusu literatürde pek fazla yer almayan organik nanotellerin yanı sıra inorganik nanotellerin de üretimi ile ilgili olacaktır. Literatürde inorganik nanotellerin üretimi belli bir oranda olmasına rağmen organik nanotellerin üretimi ile ilgili yeterince bir boşluğun olması projenin temelini dolayısıyla özgün yönlerinden birini oluşturmaktadır. 
    Bu proje kapsamında birisi ZnO, SnO2, TiO2 gibi metal oksitler diğeri de farklı substitute gruplara sahip ftalosiyaninler olmak üzere iki farklı (inorganik/organik) malzeme grubundan nanotellerin üretilmesi ve karakterizasyonlarının yapılarak potansiyel uygulama alanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir.  Organik nanotellerin üretilmesinde Anodik Alümina Oksit (AAO)  kalıplar ve Fiziksel Buhar Yığma (Physical Vapor Deposition, PVD) yöntemi, inorganik nanotellerin üretilmesinde de AAO kalıplar ve Kimyasal Buhar Yığma (Chemical Vapor Deposition, CVD)  yöntemleri kullanılacaktır. Nano telleri üretilecek olan ftalosiyanin bileşiklerinin sentezi ilk defa bu proje kapsamında gerçekleştirilecektir. Nano tel üretiminde kullanılacak olan nano gözenekli AAO kalıpların üretimi tamamlanmıştır.Nanotellerin sentez işleminden sonra analiz kısmına geçeceğiz. Elde edilen nanotellerin boy ve çaplarının tespiti için SEM analizleri kristal yapılarını belirlemek içinde XRD analizleri yapılacaktır. Projenin ilerleyen aşamalarında, aktif tabakası üretilmesi planlanan gerek organik gerekse inorganik nano tellerden oluşan alan etkili transistörler üretilerek performans parametreleri belirlenecektir. 



	Projenin Amacı

	Önerilen proje “Nanotel Aktif Katmanlı Alan Etkili Transistör İmali ve Karakterizasyonu” başlıklı doktora tez çalışmasının bir bölümünü oluşturmaktadır. Bilindiği gibi, aygıt performansı kullanılan aktif tabakanın boyutlarına oldukça bağlıdır ve nano yapılar aygıtların performansını ciddi oranda iyileştirmektedir. Advanced Materials dergisi tarafından 2012 yılında yayınlanan ilerleme raporunda, nano tabanlı aygıt üretimi önümüzdeki on yılın temel araştırma konuları arasında yer alacağı rapor edilmiştir. Bu projede,  ZnO, SnO2, TiO2 gibi metal oksitlerin yanı sıra özellikle farklı substitute gruplara sahip ftalosiyanin nano tellerin üretilmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, boyutları 100-150 nm arasında değişen nano tellerin üretilmesi hedeflenmektedir. Nano tel üretiminde kullanılacak olan AAO şablonlarının üretimi başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıca, bazı ftalosiyanin bileşiklerinden mikron kalınlığında 3-4cm uzunluğunda organik tellerin üretiminde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Farklı moleküler yapılara sahip ftalosiyanin bileşiklerinden nano tel üretimi ile mikron kalınlığındaki organik tellerin nano boyutlara indirilmesi işlemleri için bazı küçük ekipmana ihtiyaç duyulmuştur (sıcaklığı hassas bir şekilde kontrol edilebilen bir fırın gibi.). Bu eksikliklerin giderilmesi durumunda özellikle organik nano tellerin üretiminin verimli bir şekilde gerçekleştirileceğine inancımız tamdır.



